## Приложение №2

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

## « Основная общеобразовательная школа» п.Кузьёль

 **Утверждаю:**

**Директор МБОУ «ООШ» п.Кузьёль \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Кузнецова Г.Л.)**

 **« 20 » июня 2014г.**

**Правила техники безопасности на уроке технологии**

|  |
| --- |
| ***ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ***   Прежде чем начать работу, приготовь рабочее место.  Содержи в чистоте и порядке рабочее место.  Береги инструменты, экономь материалы.   Всегда думай, как сделать работу лучше.  Работайте дружно - главное правило рабочего человека.   Закончил работу, убери рабочее место  быстро  и аккуратно.***ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НОЖНИЦАМИ*****. .**Храни   ножницы   в   указанном   месте   в   определенном положении..   Клади ножницы на стол так, чтобы они не выступали за край стола, кольцами к себе..   При работе внимательно следи за линией разреза..   Не    работай    тупыми    ножницами,     с    ослабленным шарнирным креплением..   Во время резания придерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвий ножниц.. Не держи ножницы концами вверх.. Не оставляй ножницы в раскрытом виде.. Не режь ножницами на ходу..   Не подходи к товарищу во время резания..  Передавай ножницы товарищу только в закрытом виде, кольцами вперед.. Не играй с ножницами, не подноси их к лицу, используй ножницы только по назначению***ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИГЛОЙ***  Не бросайте иглы. Проверяйте их количество до начала работы и в конце.  Не закалывайте иглы в обрабатываемый материал или в свою одежду.  Ни в коем случае не бери иглы в рот и не играй с иглой.  Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки.  Во   время  работы   вкалывайте   иглы   в   специальную подушечку - игольницу.  При шитье пользуйтесь напёрстком.   Не отвлекайся во время работы с иглой. ***ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ШИЛОМ***   Держи прокалываемый предмет на подкладной доске.   Прокалывая отверстие, будь осторожен, не применяй излишних усилий.    Не прокалывай шилом твёрдые предметы с гладкой поверхностью: пересохшие каштаны, жёлуди, ореховую скорлупу.  Не пользуйся шилом не по назначению.  Следи за исправностью инструмента.   Храните шило в недоступном для маленьких детей месте. ***ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КЛЕЕМ***  При  работе   с   клеем   пользуйся   кисточкой,   если   это требуется.  Бери   то   количество   клея,    которое   требуется   для выполнения работы на данном этапе.  Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая её.  Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом.***ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ***  Работай на клеёнке или на дощечке.  Бери для работы нужный цвет пластилина.  Отрежь стекой нужное количество пластилина.   Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким.  По окончании работы хорошо вытри руки сухой мягкой тряпочкой и только потом вымой их с мылом. |