## Приложение №2

## Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

## « Основная общеобразовательная школа» п.Кузьёль

**Утверждаю:**

**Директор МБОУ «ООШ» п.Кузьёль \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(Кузнецова Г.Л.)**

**« 20 » июня 2014г.**

**Правила техники безопасности на уроке технологии**

|  |
| --- |
| ***ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ***     Прежде чем начать работу, приготовь рабочее место.    Содержи в чистоте и порядке рабочее место.    Береги инструменты, экономь материалы.     Всегда думай, как сделать работу лучше.    Работайте дружно - главное правило рабочего человека.     Закончил работу, убери рабочее место  быстро  и аккуратно.  ***ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С НОЖНИЦАМИ***  **. .**Храни   ножницы   в   указанном   месте   в   определенном положении.  .   Клади ножницы на стол так, чтобы они не выступали за край стола, кольцами к себе.  .   При работе внимательно следи за линией разреза.  .   Не    работай    тупыми    ножницами,     с    ослабленным шарнирным креплением.  .   Во время резания придерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от лезвий ножниц.  . Не держи ножницы концами вверх.  . Не оставляй ножницы в раскрытом виде.  . Не режь ножницами на ходу.  .   Не подходи к товарищу во время резания.  .  Передавай ножницы товарищу только в закрытом виде, кольцами вперед.  . Не играй с ножницами, не подноси их к лицу, используй ножницы только по назначению  ***ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ИГЛОЙ***    Не бросайте иглы. Проверяйте их количество до начала работы и в конце.    Не закалывайте иглы в обрабатываемый материал или в свою одежду.    Ни в коем случае не бери иглы в рот и не играй с иглой.    Не оставляй иглу на рабочем месте без нитки.    Во   время  работы   вкалывайте   иглы   в   специальную подушечку - игольницу.    При шитье пользуйтесь напёрстком.     Не отвлекайся во время работы с иглой.    ***ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ШИЛОМ***     Держи прокалываемый предмет на подкладной доске.     Прокалывая отверстие, будь осторожен, не применяй излишних усилий.      Не прокалывай шилом твёрдые предметы с гладкой поверхностью: пересохшие каштаны, жёлуди, ореховую скорлупу.    Не пользуйся шилом не по назначению.    Следи за исправностью инструмента.     Храните шило в недоступном для маленьких детей месте.    ***ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КЛЕЕМ***    При  работе   с   клеем   пользуйся   кисточкой,   если   это требуется.    Бери   то   количество   клея,    которое   требуется   для выполнения работы на данном этапе.    Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая её.    Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом.  ***ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЛАСТИЛИНОМ***    Работай на клеёнке или на дощечке.    Бери для работы нужный цвет пластилина.    Отрежь стекой нужное количество пластилина.     Согрей кусочек пластилина теплом своих рук, чтобы он стал мягким.    По окончании работы хорошо вытри руки сухой мягкой тряпочкой и только потом вымой их с мылом. |